# اختبار ضغط المحرك

قياس ضغط الأسطوانات وتشخيص حالة المحرك

العميل
أحمد محمد
المركبة
تويوتا كامري 2024
سعة المحرك
2000 CC
عدد الأسطوانات
4

### المواصفات الفنية

الضغط المثالي
180-210 PSI
الفرق المسموح
10%
أقل ضغط
140 PSI
الأسطوانة 1
195
PSI
ممتاز
الأسطوانة 2
192
PSI
جيد جداً
الأسطوانة 3
198
PSI
ممتاز
الأسطوانة 4
165
PSI
منخفض

### تحليل النتائج

187.5
متوسط الضغط
جيد
33
الفرق بين الأعلى والأقل
مرتفع
17%
نسبة التفاوت
بحاجة فحص