# اختبار المحرك

فحص رقم: INSP-2026-001
1
معلومات السيارة
2
اختبار المحرك
3
اختبار العادم
4
التقرير النهائي

## اختبار أداء المحرك

قيد التنفيذ
السيارة
هيونداي النترا 2023
العميل
أحمد محمد
تاريخ الفحص
2026-03-11
عدد الكيلومترات
45,320 كم
نوع المحرك
4 سلندر - 1600 سي سي
نظام الوقود
حقن إلكتروني
القدرة الحصانية
128 حصان
نظام التبريد
مائي
حرارة المحرك
87°
مئوية
ضغط الزيت
4.2
بار
سرعة المحرك
780
د/د
حمل المحرك
23%
درجة حرارة السحب
32°
مئوية
ضغط الوقود
3.8
بار
زاوية الخانق
12%
توقيت الإشعال
8°

### اختبار الضغط

الأسطوانة 1
185
psi
الأسطوانة 2
182
psi
الأسطوانة 3
165
psi
الأسطوانة 4
180
psi
الضغط المثالي 180-190 psi
نسبة التفاوت 12%

### اختبار التسريب

الأسطوانة 1 8%
الأسطوانة 2 9%
الأسطوانة 3 18%
الأسطوانة 4 10%
مكان التسريب صمام السحب
ضغط الزيت
4.2
بار
درجة حرارة المحرك
87
°C
نسبة الضغط
165-185
psi

### أداء المحرك

### رموز الأعطال (OBD2)

P0303 خلل في الإشعال - الأسطوانة 3
متوسط
P0171 نظام الوقود فقير جداً
عالي
P0420 كفاءة المحفز الحفاز دون الحد الأدنى
متوسط

### ملاحظات الفاحص

خلل في الأسطوانة 3 - يوصى بفحص شمعات الإشعال وملفات الاشتعال

### المرفقات

اضغط لرفع صور أو مستندات

الصيغ المدعومة: JPG, PNG, PDF (أقصى حجم 5MB)

engine-general.jpg
compression-report.pdf