# اختبار الكهرباء

فحص رقم: INSP-2026-001
1
معلومات السيارة
2
اختبار المحرك
3
اختبار الكهرباء
4
التقرير النهائي

## اختبار النظام الكهربائي

قيد التنفيذ
السيارة
هيونداي النترا 2023
العميل
أحمد محمد
تاريخ الفحص
2026-03-11
عدد الكيلومترات
45,320 كم

### اختبار البطارية

جيدة
الجهد الكهربائي
12.65
فولت
تيار التدوير
520
أمبير
المقاومة الداخلية
4.2
ملي أوم
جهد الدينامو (بدون حمل)
14.2
فولت
(المعدل الطبيعي: 13.5 - 14.5)
جهد الدينامو (مع الحمل)
13.8
فولت
(المعدل الطبيعي: 13.2 - 14.2)

### اختبار الإضاءة

الأنوار الأمامية
تعمل
الأنوار الخلفية
تعمل
إشارات الانعطاف
تعمل
أضواء الضباب
لا تعمل

### اختبار الحساسات

حساس الأكسجين 1
0.45
فولت
حساس الأكسجين 2
0.68
فولت
حساس سرعة العجلات
4.2
كيلوهرتز
حساس ABS
عادي
حساس درجة الحرارة
85
°C
حساس عمود الكامات
عادي

### اختبار التوصيلات

مقاومة الأرضي 0.2 أوم
عزل الأسلاك جيد
تآكل الأطراف بسيط
الفيوزات سليمة

### اختبار الريليهات

ريليه البادئ يعمل
ريليه المروحة يعمل
ريليه الوقود يعمل
ريليه البوق لا يعمل
نظام الشحن
سليم
نظام الإضاءة
85%
الحساسات
92%

### المخطط الكهربائي

المخطط الكهربائي للنظام

### رموز الأعطال الكهربائية

P0562 انخفاض جهد النظام الكهربائي
متوسط
P0685 ريليه التحكم في المحرك - عطل في الدائرة
عالي
P0650 عطل في دائرة لمبة الأعطال
منخفض

### ملاحظات الفاحص

أضواء الضباب لا تعمل - يحتاج فحص ريليه أو لمبة - تآكل بسيط في أطراف البطارية

### المرفقات

اضغط لرفع صور أو مستندات

الصيغ المدعومة: JPG, PNG, PDF (أقصى حجم 5MB)

battery-test.jpg
wiring-diagram.pdf