# اختبار كمبيوتر السيارة (ECU)

فحص رقم: INSP-2026-001
1
معلومات السيارة
2
اختبار المحرك
3
اختبار الكهرباء
4
اختبار الكمبيوتر

## تشخيص كمبيوتر السيارة (ECU)

قيد التنفيذ
السيارة
هيونداي النترا 2023
العميل
أحمد محمد
تاريخ الفحص
2026-03-11
عدد الكيلومترات
45,320 كم
نوع وحدة التحكم
Marelli 8GMF
رقم البرنامج
39110-2BBA0
إصدار البرنامج
V1.23.45
تاريخ البرمجة
2025-08-15

### رموز الأعطال (DTC)

3
رموز نشطة
5
رموز تاريخية
2
عالية الخطورة
8
إجمالي

الرمز | الوصف | النظام | الخطورة | الحالة
--- | --- | --- | --- | ---
P0303 | خلل في الإشعال - الأسطوانة 3 | الإشعال | عالية | نشط
P0171 | نظام الوقود فقير جداً | الوقود | متوسطة | نشط
P0420 | كفاءة المحفز الحفاز دون الحد الأدنى | العادم | متوسطة | تاريخي
P0135 | عطل في سخان حساس الأكسجين (البنك 1) | الشكمان | منخفضة | تاريخي
P0562 | انخفاض جهد النظام الكهربائي | الشحن | منخفضة | تاريخي

### البيانات الحية (Live Data)

#### سرعة المحرك

784 RPM

#### حرارة المحرك

87 °C

#### حمل المحرك

23 %

#### ضغط الوقود

3.8 بار

#### زاوية الخانق

12 %

#### حساس الأكسجين

0.45 V

### بيانات لحظة العطل (Freeze Frame)

سرعة المحرك
1,450 RPM
حرارة المحرك
92 °C
حمل المحرك
45%
سرعة السيارة
65 كم/س
زاوية الخانق
28%
ضغط الوقود
4.2 بار
توقيت الإشعال
12°
حساس الأكسجين
0.32 V

### مؤشرات الجاهزية (Readiness Monitors)

#### نظام الشكمان

مكتمل

#### نظام الوقود

مكتمل

#### نظام الإشعال

غير مكتمل

#### نظام EGR

مكتمل

#### حساسات الأكسجين

مكتمل

#### نظام المحفز

غير متوفر

### بيانات المعايرة (Calibration)

توقيت الإشعال
12°
BTDC
زمن الحقن
3.5
ملي ثانية
سرعة التباطؤ
750
RPM
تشغيل المروحة
95°
مئوية
نسبة الوقود
14.7
:1
جهد البطارية
13.8
فولت

### ملاحظات الفاحص

يوجد رموز أعطال نشطة في نظام الإشعال والوقود - يوصى بفحص شامل للأسطوانة 3 وحساس الأكسجين