# اختبار أداء المحرك

تحليل شامل لأداء المحرك وكفاءته

العميل
أحمد محمد
المركبة
تويوتا كامري 2024
سعة المحرك
2000 CC
نوع الوقود
بنزين 95
أداء المحرك
اختبار الضغط
اختبار التسريب
سرعة الخمول
RPM ممتاز
حرارة المحرك
°C طبيعي
ضغط الزيت
bar جيد
جهد البطارية
V جيد
استقرار المحرك
الأسطوانة 1
185
PSI
الأسطوانة 2
182
PSI
الأسطوانة 3
188
PSI
الأسطوانة 4
179
PSI
تحليل النتائج

الفرق بين الأسطوانات: 9 PSI (مقبول)

متوسط الضغط: 183.5 PSI

الحالة: جيد جداً

نسبة التسريب - أسطوانة 1
% ممتاز
نسبة التسريب - أسطوانة 2
% جيد
نسبة التسريب - أسطوانة 3
% ممتاز
نسبة التسريب - أسطوانة 4
% جيد
ملاحظات إضافية